**ТОВ «ІнноВіннпром»**

**СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ВЗЯТТЯ ПРОБ ЗЕРНА З КРИТИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ-ХОППЕРІВ**

**СДВПЗ-2 «ХОППЕР»**

**ШАФА ЛАБОРАТОРНА**

**ШЛ-2.4**

**ПАСПОРТ**

**АВЕС.020.02.00.000ПС**

**Вінниця, 2016**

ЗМІСТ

[1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4](#_Toc469568539)

[1.1 Призначення шафи лабораторної ШЛ-2.4 4](#_Toc469568540)

[1.2 Склад шафи лабораторної ШЛ-2.4 4](#_Toc469568541)

[2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc469568542)

[2.1 Основні технічні характеристики шафи лабораторної ШЛ-2.4 4](#_Toc469568543)

[2.2 Умови експлуатації шафи лабораторної ШЛ-2.4 4](#_Toc469568544)

[3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 5](#_Toc469568545)

[4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 6](#_Toc469568546)

[5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ 6](#_Toc469568547)

[6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7](#_Toc469568548)

[7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 7](#_Toc469568549)

[Додаток А 8](#_Toc469568550)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення шафи лабораторної ШЛ-2.4

Шафа лабораторна входить до складу системи дистанційного взяття проб зерна і призначена для приймання зерна від пробовідбірника в бункер, відділення зерна від зерно - повітряного потоку, змішування усіх точкових проб, а також ділення проб зерна з приймального бункера на дві рівнозначних частини, та повернення надлишку зерна через лінію повернення зерна назад у вагон.

Шафа лабораторна дозволяє ділити і повертати назад у вагон не тільки зерно, прийняте від пробовідбірника, але і зерно, що завантажується безпосередньо з лабораторії.

1.2 Склад шафи лабораторної ШЛ-2.4

Шафа представляє модульну конструкцію і складається:

- шафи бункера приймального, в який поступають проби зерна;

- шафи дільника проб;

- двох лотків об'ємом по 2,8 л;

- шафи лінії повернення зерна з приймальним бункером і пультом управління лінією повернення зерна;

Шафа може поставлятися, як окремий самостійний виріб, так і окремими модулями.

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики шафи лабораторної ШЛ-2.4

* Живлення однофазна мережа змінного струму: частота, Гц 50

напруга, V ~220

* Номінальна споживана потужність, Вт 20
* Об'єм бункерів прийому проб, дм3 20
* Кількість приймальних циклонів, 4
* Об'єм бункера лінії повернення зерна, дм3  22
* Габаритні розміри, мм: ширина 400 довжина 620 висота 2400
* Маса, не більш, кг 85

2.2 Умови експлуатації шафи лабораторної ШЛ-2.4

* Робочий діапазон температури експлуатації,°С +10 до +45
* Відносна вологість повітря, % до 80 (при 25 °С)
* Атмосферний тиск, мм рт.ст 650 ... 800

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплект постачання:

* Шафа лабораторна ШЛ-2.4 в зборі 1 шт.
* Лоток (2,8 л) 2 шт.
* Керівництво по експлуатації 1 шт.
* Паспорт 1 шт.
* Комплект кріплення 1 шт.
* Транспортне пакування 1 шт.

## 4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Виріб шафа лабораторна ШЛ-2.4, позначення АВЕС.020.02.00.000, заводський №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виготовлений згідно конструкторської документації і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічною документацією, що діє, і визнаний придатним для експлуатації.

Представник ОТК підприємства-виробника

ТОВ «ІнноВіннпром»

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

особистий підпис розшифровка підпису

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рік, місяць, дата

## 5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ

На зовнішній стороні з правого боку шафи лабораторної ШЛ-2.4 нанесене наступне маркування:

- найменування;

- напруга живлення;

- заводський номер;

- дата виготовлення.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виготівник гарантує безвідмовну роботу при дотриманні споживачем правил експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Протягом цього терміну споживач має право на безкоштовний ремонт або заміну модулів, що вийшли з ладу.

Ремонт або заміна виробів протягом встановлених гарантійних термінів виконуються виробником ТОВ «ІнноВіннпром».

Адреса підприємства-виробника:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14;

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Рекламації за якістю направляти підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» в установленому порядку.

Відомості про пред'явлені рекламації слід реєструвати в Додатку А.

Споживач несе відповідальність за порушення режимів роботи і умов експлуатації.

Рекламації повинні пред'являтися підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» письмово з вказівкою дати відмови, прийнятих заходів по усуненню відмови, умов експлуатації перед відмовою.

Підприємством - виробником ТОВ «ІнноВіннпром» реєструються всі пред'явлені рекламації, їх короткий зміст і заходи, прийняті по рекламаціях.

Адреса для рекламацій:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## Додаток А

ОПИС РЕКЛАМАЦІЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Короткий зміст рекламаційного акту | Заходи, прийняті по рекламаційному акту |
|  |  |  |