**ТОВ «ІнноВіннпром»**

**СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ВЗЯТТЯ ПРОБ ЗЕРНА З КРИТИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ-ХОППЕРІВ**

**СДВПЗ-2 «ХОППЕР»**

**ПРОБОВІДБІРНИК ЗЕРНА**

**ПГ-2.4**

**ПАСПОРТ**

**АВЕС.020.01.00.000ПС**

**Вінниця, 2016**

ЗМІСТ

[1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4](#_Toc469568616)

[1.1 Призначення пробовідбірника зерна ПГ-2.4 4](#_Toc469568617)

[1.2 Застосуванняпробовідбірника зерна ПГ-2.4 4](#_Toc469568618)

[2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc469568619)

[2.1 Основні технічні характеристики пробовідбірника зерна ПГ-2.4 4](#_Toc469568620)

[2.2 Умови експлуатації пробовідбірника зерна ПГ-2.4 4](#_Toc469568621)

[3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 5](#_Toc469568622)

[4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 6](#_Toc469568623)

[5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ 6](#_Toc469568624)

[6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7](#_Toc469568625)

[7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 7](#_Toc469568626)

[Додаток А 8](#_Toc469568627)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення пробовідбірника зерна ПГ-2.4

Пробовідбірник зерна призначений для дистанційного відбору точкових проб зерна із засипних люків критого залізничного вагону і доставки їх в лабораторію для визначення якісних показників зерна при його прийманні.

1.2 Застосуванняпробовідбірника зерна ПГ-2.4

Пробовідбірника зерна застосовується:

* на елеваторах;
* на хлібоприймальних пунктах;
* на підприємствах, що приймають зернові культури для подальшої переробки.

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

* 1. Основні технічні характеристики пробовідбірника зерна ПГ-2.4
* Живлення трифазна мережа змінного струму: частота, Гц 50

напруга, V ~380

* Встановлена потужність, кВт 17,2
* Вага пробовідбірника, не більше, кг 1000
* Мінімальна відстань від зонда до поверхні залізничної колії, мм 5250
* Хід зонда – не менше, мм 3000
* Час відбору однієї проби – регулюється, с 20-40
* Максимальна висота пробовідбірника, мм 9520
* Мінімальна маса однієї точкової проби

при зануренні зонда на глибину 1м, не менше, г 300

2.2 Умови експлуатації пробовідбірника зерна ПГ-2.4

* Робочий діапазон температури експлуатації, °С –20 до +45
* Відносна вологість, % до 80 (при 25°С)
* Атмосферний тиск, мм рт.ст. 650 ... 800
* Культури зерна, які приймаються

пробовідбірником, вологістю не більше 20% пшениця, жито, ячмінь,

овес, рапс, сорго, горох,

соя, насіння соняшника, кукурудза.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплект постачання:

* Пробовідбірник зерна ПГ-2.4 в зборі 1 шт.
* Гнучкі і жорсткі пневматичні труби 1шт.
* Комплект електромонтажних кабелів 1шт.
* Керівництво по експлуатації 1 шт.
* Паспорт 1 шт.
* Комплект кріплення 1 шт.
* Транспортне пакування 1 шт.

## 4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Виріб пробовідбірник зерна ПГ-2.4, позначення АВЕС.020.01.00.000, заводський №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виготовлений згідно конструкторської документації і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічною документацією, що діє, і визнаний придатним для експлуатації.

Представник ОТК підприємства-виробника

ТОВ «ІВП ІнноВіннпром»

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

особистий підпис розшифровка підпису

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рік, місяць, дата

## 5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ

На зовнішній стороні з правого боку шафи управління пробовідбірника зерна ПГ-2.4 нанесена наступна маркування:

- найменування;

- напруга живлення;

- заводський номер;

- дата виготовлення.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує безвідмовну роботу при дотриманні споживачем правил експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Протягом цього терміну споживач має право на безкоштовний ремонт або заміну модулів, що вийшли з ладу.

Ремонт або заміна виробів протягом встановлених гарантійних термінів виконуються виробником ТОВ «ІнноВіннпром».

Адреса підприємства-виробника:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14;

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Рекламації за якістю направляти підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» в установленому порядку.

Відомості про пред'явлені рекламації слід реєструвати в Додатку А.

Споживач несе відповідальність за порушення режимів роботи і умов експлуатації.

Рекламації повинні пред'являтися підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» письмово з вказівкою дати відмови, прийнятих мерів по усуненню відмови, умов експлуатації перед відмовою.

Підприємством - виробником ТОВ «ІнноВіннпром» реєструються всі пред'явлені рекламації, їх короткий зміст і заходи, прийняті по рекламаціях.

Адреса для рекламацій:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## Додаток А

ОПИС РЕКЛАМАЦІЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Короткий зміст рекламаційного акту | Заходи, прийняті по рекламаційному акту |
|  |  |  |