**ТОВ «ІнноВіннпром»**

**СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ВЗЯТТЯ ПРОБ ЗЕРНА З КРИТИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ-ХОППЕРІВ**

**СДВПЗ-2 «ХОППЕР»**

**ПОВІТРОДУВКА**

**ВА-1200-220-38**

**ПАСПОРТ**

**АЕАТ.013.03.00.00.000 ПС**

**Вінниця, 2016**

ЗМІСТ

[1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4](#_Toc470015758)

[1.1 Призначення повітродувки ВА-1200-220-38. 4](#_Toc470015759)

[1.2 Застосуванняповітродувки ВА-1200-220-38. 4](#_Toc470015760)

[2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc470015761)

[2.1 Основні технічні характеристики повітродувки ВА-1200-220-38 4](#_Toc470015762)

[2.2 Умови експлуатації повітродувки ВА-1200-220-38 4](#_Toc470015763)

[3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 4](#_Toc470015764)

[4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 5](#_Toc470015765)

[5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ 5](#_Toc470015766)

[6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6](#_Toc470015767)

[7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 6](#_Toc470015768)

[Додаток А 7](#_Toc470015769)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення повітродувки ВА-1200-220-38.

Повітродувка призначена для створення розрідженого і надмірного тиску в пневмотранспортній магістралі пробовідбірника і лінії повернення.

1.2 Застосуванняповітродувки ВА-1200-220-38.

Повітродувка застосовується:

* в пневмотранспортній магістралі пробовідбірника і лінії повернення ;
* повітродувка встановлюється поза приміщенням лабораторії.

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики повітродувки ВА-1200-220-38

* Живлення однофазна мережа змінного струму: частота, Гц 50

напруга, V ~220

* Номінальна споживана потужність, Вт 1200
* Габаритні розміри, мм: ширина 232,5 довжина 320 висота 294,5
* Діаметр вхідного-вихідного патрубків, мм: 38
* Маса, не більш, кг 7

2.2 Умови експлуатації повітродувки ВА-1200-220-38

* Робочий діапазон температури експлуатації, °С –20 до +45
* Відносна вологість повітря, % до 80 (при 25 °С)
* Атмосферний тиск , мм рт. ст. 650 ... 800

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплект постачання:

* Повітродувка ВА-1200-220-38 в зборі 1 шт.
* Керівництво по експлуатації 1 шт.
* Паспорт 1 шт.
* Комплект кріплення 1 шт
* Транспортне пакування 1 шт.

## 4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Виріб „ Повітродувка ВА-1200-220-38”, позначення АЕАТ.013.03.00.000,

заводський № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виготовлений згідно конструкторської документації і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічною документацією, що діє, і визнаний придатним для експлуатації.

Представник ОТК підприємства-виготівника ТОВ «ІнноВіннпром»

 МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 особистий підпис розшифровка підпису

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 рік, місяць, дата

## 5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ

На зовнішній стороні, з правого боку повітродувки ВА-1200-220-38 нанесене наступне маркування:

- найменування;

- напруга живлення;

- заводський номер;

- дата виготовлення.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує безвідмовну роботу при дотриманні споживачем правил експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Протягом цього терміну споживач має право на безкоштовний ремонт або заміну модулів, що вийшли з ладу.

Ремонт або заміна виробів протягом встановлених гарантійних термінів виконуються виробником ТОВ «ІнноВіннпром».

Адреса підприємства-виробника:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14;

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: info@innovinnprom.com

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Рекламації за якістю направляти підприємству-виробнику
ТОВ «ІнноВіннпром» в установленому порядку.

Відомості про пред'явлені рекламації слід реєструвати в Додатку А.

Споживач несе відповідальність за порушення режимів роботи і умов експлуатації.

Рекламації повинні пред'являтися підприємству-виробнику
ТОВ «ІнноВіннпром» письмово з вказівкою дати відмови, прийнятих мерів по усуненню відмови, умов експлуатації перед відмовою.

Підприємством-виробником ТОВ «ІнноВіннпром» реєструються всі пред'явлені рекламації, їх короткий зміст і заходи, прийняті по рекламаціях.

Адреса для рекламацій:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: info@innovinnprom.com

## Додаток А

ОПИС РЕКЛАМАЦІЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Короткий змістрекламаційного акту | Заходи, прийняті порекламаційному акту |
|  |  |  |