**ТОВ «ІнноВіннпром»**

**СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ВЗЯТТЯ ПРОБ ЗЕРНА З КРИТИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ-ХОППЕРІВ**

**СДВПЗ-2 «ХОППЕР»**

**БУНКЕР ПРИЙМАЛЬНИЙ**

**БП-3М**

**ПАСПОРТ**

**АЕАТ.013.04.00.000 ПС**

**Вінниця, 2016**

ЗМІСТ

[1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4](#_Toc469568636)

[1.1 Призначення бункера приймального БП-3М 4](#_Toc469568637)

[1.2 Застосуваннябункера приймального БП-3М 4](#_Toc469568638)

[2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc469568639)

[2.1 Основні технічні характеристики бункера приймального БП-3М 4](#_Toc469568640)

[2.2 Умови експлуатації 4](#_Toc469568641)

[3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 4](#_Toc469568642)

[4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 5](#_Toc469568643)

[5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ 5](#_Toc469568644)

[6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6](#_Toc469568645)

[7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 6](#_Toc469568646)

[Додаток А 7](#_Toc469568647)

[ОПИС РЕКЛАМАЦІЙ 7](#_Toc469568648)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення бункера приймального БП-3М

Бункер призначений для прийому точкових проб зерна взятих пробовідбірником, відділення зерна від зерноповітряної суміші і після відключення повітродувки видачі зерна.

1.2 Застосуваннябункера приймального БП-3М

Бункер використовується в лінії для прийому точкових проб зерна взятих пробовідбірником, а також в комплекті з лотком в лінії повернення зерна із лабораторії назад на кузов автомобіля, або в ємність критого залізничного вагона, або ж в контейнер.

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАННІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики бункера приймального БП-3М

* Об'єм бункера, дм3 24
* Габаритні розміри, мм: ширина 350 довжина 304 висота 850
* Маса, не більш, кг 22

2.2 Умови експлуатації

* Робочий діапазон температури експлуатації,°С –20 до +45
* Відносна вологість повітря, % до 80 (при 25°С)
* Атмосферний тиск, мм рт.ст 650 ... 800

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплект постачання:

* Бункер приймальний БП-3М в зборі 1 шт.
* Лоток направляючий [[1]](#footnote-1) 1 шт.
* Керівництво по експлуатації 1 шт.
* Паспорт 1 шт.
* Комплект кріплення 1 шт.
* Транспортне пакування 1 шт.

## 4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Виріб бункер приймальний БП-3М, позначення АЕАТ.013.04.00.000, заводський №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виготовлений згідно конструкторської документації і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічною документацією, що діє, і визнаний придатним для експлуатації.

Представник ОТК підприємства-виробника

ТОВ «ІнноВіннпром»

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

особистий підпис розшифровка підпису

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рік, місяць, дата

## 5. ВІДОМОСТІ ПРО МАРКУВАННЯ

На зовнішній стороні з правого боку бункера приймального БП-3М нанесена наступна маркування:

- найменування;

- заводський номер;

- дата виготовлення.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує безвідмовну роботу при дотриманні споживачем правил експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Протягом цього терміну споживач має право на безкоштовний ремонт або заміну модулів, що вийшли з ладу.

Ремонт або заміна виробів протягом встановлених гарантійних термінів виконуються виробником ТОВ «ІнноВіннпром».

Адреса підприємства-виробника:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14;

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

Рекламації за якістю направляти підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» в установленому порядку.

Відомості про пред'явлені рекламації слід реєструвати в Додатку А.

Споживач несе відповідальність за порушення режимів роботи і умов експлуатації.

Рекламації повинні пред'являтися підприємству - виробнику  
ТОВ «ІнноВіннпром» письмово з вказівкою дати відмови, прийнятих мерів по усуненню відмови, умов експлуатації перед відмовою.

Підприємством - виробником ТОВ «ІнноВіннпром» реєструються всі пред'явлені рекламації, їх короткий зміст і заходи, прийняті по рекламаціях.

Адреса для рекламацій:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Київська, 14

Тел./факс (0432) 52-54-30

E-Mail: [info@innovinnprom.com](mailto:info@innovinnprom.com)

## Додаток А

## ОПИС РЕКЛАМАЦІЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Короткий зміст рекламаційного акту | Заходи, прийняті по рекламаційному акту |
|  |  |  |

1. Якщо бункер використовується в лінії повернення зерна із лабораторії назад на кузов автомобіля, або в ємність критого залізничного вагона, або ж в контейнер. [↑](#footnote-ref-1)